<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="92.9642" y2="0.0762" width="0" layer="20"/>
<wire x1="92.9642" y1="0.0762" x2="93.2182" y2="165.1662" width="0" layer="20"/>
<wire x1="93.2182" y1="165.1662" x2="0.254" y2="165.09" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="165.09" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>HARAKIRI</text>
<text>KILL</text>
<text>LIVE</text>
<text>INVERTER</text>
<text>OFF</text>
<text>ON</text>
<text>VBAT</text>
<text>INV OUT</text>
<text>12V
IN</text>
<text>LCD</text>
<text>SCROLL</text>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>12V</text>
<text>5V</text>
<text>Inverter Relay</text>
<text>Expansion</text>
<text>Cur. Sense</text>
<text>3.3V</text>
<text>GND</text>
<text>Out1</text>
<text>Out2</text>
<text>Temp.
Sensor</text>
<text>LORA</text>
<text>AUX</text>
<text>12V</text>
<text>12V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>M0</text>
<text>M1</text>
<text>INT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="LCD1602">
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="BSP452">
<description>&lt;Smart High-Side Power Switch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT230P700X170-4N">
<description>&lt;b&gt;PG-SOT&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TC77-5.0MCTTR">
<description>&lt;TC77-5.0MCTTR, 13 bit Temperature Sensor +/-3C SPI 2.7  5.5 V 5-Pin SOT-23&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT95P280X145-5N">
<description>&lt;b&gt;5-Lead (OT) SOT-23-new&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MAX3232ECPWR">
<description>&lt;3-V to 5.5-V multichannel RS-232 line driver and receiver with +/-15-kV IEC ESD protection&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOP65P640X120-16N">
<description>&lt;b&gt;MAX3232ECPWR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RT314F12">
<packages>
<package name="TE_8-1393239-7">
</package>
</packages>
</library>
<library name="BeagleBone_Black_Wireless">
<description>Generated from &lt;b&gt;BeagleBone_Black_Wireless.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="1929517">
<packages>
<package name="PHOENIX_1929517">
</package>
</packages>
</library>
<library name="BC550B">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="EW60">
<packages>
<package name="TE_2071366-2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B25P">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman Helitrim 25</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="B3F-1052">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt; 1.1mm holes</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers,Terminal blocks, D-Sub, Backplane, FFC/FPC, Socket</description>
<packages>
<package name="TERMBLK_508-2N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="AGN20003">
<packages>
<package name="RELAY_AGN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="VXO7805-500">
<packages>
<package name="CONV_VXO7805-500">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-samtec">
<description>&lt;b&gt;Samtec Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSW-104-XX-G-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec TSW.pdf</description>
</package>
<package name="TSW-125-XX-G-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec TSW.pdf</description>
</package>
<package name="TSW-109-XX-G-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec TSW.pdf</description>
</package>
<package name="TSW-106-XX-G-D">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec TSW.pdf</description>
</package>
<package name="TSW-110-XX-G-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec TSW.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="adafruit" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="adafruit" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="adafruit" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="adafruit" package="C0805" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="BSP452" package="SOT230P700X170-4N" value="BSP452">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Smart High-Side Power Switch"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.7mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Infineon"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="BSP452"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="726-BSP452"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Infineon-Technologies/BSP452?qs=9Vqdt%252BdHmfK1sVNkmDqmIQ%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="BSP452" package="SOT230P700X170-4N" value="BSP452">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Smart High-Side Power Switch"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.7mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Infineon"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="BSP452"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="726-BSP452"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Infineon-Technologies/BSP452?qs=9Vqdt%252BdHmfK1sVNkmDqmIQ%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="TC77-5.0MCTTR" package="SOT95P280X145-5N" value="TC77-5.0MCTTR">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value="TC77-5.0MCTTR"/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value="https://www.arrow.com/en/products/tc77-5.0mcttr/microchip-technology"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="TC77-5.0MCTTR, 13 bit Temperature Sensor +/-3C SPI 2.7  5.5 V 5-Pin SOT-23"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.45mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Microchip"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TC77-5.0MCTTR"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="579-TC77-5.0MCTTR"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Microchip-Technology/TC77-50MCTTR/?qs=RnzODY3cU8sOuVDy%2FTb50g%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="MAX3232ECPWR" package="SOP65P640X120-16N" value="MAX3232ECPWR">
<attribute name="DESCRIPTION" value="3-V to 5.5-V multichannel RS-232 line driver and receiver with +/-15-kV IEC ESD protection"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.2mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="MAX3232ECPWR"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="595-MAX3232ECPWR"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/MAX3232ECPWR?qs=paYhMW8qfis8NsHohmO7ng%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="RS_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="BSP452" package="SOT230P700X170-4N" value="BSP452">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Smart High-Side Power Switch"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.7mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Infineon"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="BSP452"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="726-BSP452"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Infineon-Technologies/BSP452?qs=9Vqdt%252BdHmfK1sVNkmDqmIQ%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="BSP452" package="SOT230P700X170-4N" value="BSP452">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Smart High-Side Power Switch"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.7mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Infineon"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="BSP452"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="726-BSP452"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Infineon-Technologies/BSP452?qs=9Vqdt%252BdHmfK1sVNkmDqmIQ%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K2" library="RT314F12" package="TE_8-1393239-7" value="RT314F12">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="COMMENT" value="8-1393239-7"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Electromechanical Relay 12VDC 240Ohm 16A SPDT (29x12.7x15.7)mm THT Power Relay "/>
<attribute name="MF" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MP" value="RT314F12"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/RT314F12/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MGT1" library="BeagleBone_Black_Wireless" package="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE" value="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE"/>
<element name="MGT2" library="BeagleBone_Black_Wireless" package="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE" value="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE"/>
<element name="MGT3" library="BeagleBone_Black_Wireless" package="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE" value="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE"/>
<element name="MGT4" library="BeagleBone_Black_Wireless" package="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE" value="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE"/>
<element name="P1" library="1929517" package="PHOENIX_1929517" value="1929517">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Warning"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" 2 Position Wire to Board Terminal Block Horizontal with Board 0.400 (10.16mm) Through Hole "/>
<attribute name="MF" value="Phoenix Contact"/>
<attribute name="MP" value="1929517"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/1929517/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="BC550B" package="TO92-" value="BC550B">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Bad"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Bipolar (BJT) Transistor NPN 45V 100mA 300MHz 500mW Through Hole TO-92-3 "/>
<attribute name="MF" value="ON"/>
<attribute name="MP" value="BC550B"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="E-PKG AXIAL-LEADED-2 ON Semiconductor"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="BC550B" package="TO92-" value="BC550B">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Bad"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Bipolar (BJT) Transistor NPN 45V 100mA 300MHz 500mW Through Hole TO-92-3 "/>
<attribute name="MF" value="ON"/>
<attribute name="MP" value="BC550B"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="E-PKG AXIAL-LEADED-2 ON Semiconductor"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="BC550B" package="TO92-" value="BC550B">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Bad"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Bipolar (BJT) Transistor NPN 45V 100mA 300MHz 500mW Through Hole TO-92-3 "/>
<attribute name="MF" value="ON"/>
<attribute name="MP" value="BC550B"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="E-PKG AXIAL-LEADED-2 ON Semiconductor"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="EW60" package="TE_2071366-2" value="EW60_2COILS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="adafruit" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="adafruit" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="adafruit" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="pot" package="B25P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="adafruit" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="adafruit" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="adafruit" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="B3F-1052" package="B3F-10XX" value="B3F-1052">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Switch Tactile N.O. SPST Projected Plunger PC Pins 0.05A 24VDC 1.47N Thru-Hole Bag "/>
<attribute name="MF" value="Omron"/>
<attribute name="MP" value="B3F-1052"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/B3F-1052/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="B3F-1052" package="B3F-10XX" value="B3F-1052">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Switch Tactile N.O. SPST Projected Plunger PC Pins 0.05A 24VDC 1.47N Thru-Hole Bag "/>
<attribute name="MF" value="Omron"/>
<attribute name="MP" value="B3F-1052"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/B3F-1052/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S3" library="B3F-1052" package="B3F-10XX" value="B3F-1052">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Switch Tactile N.O. SPST Projected Plunger PC Pins 0.05A 24VDC 1.47N Thru-Hole Bag "/>
<attribute name="MF" value="Omron"/>
<attribute name="MP" value="B3F-1052"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/B3F-1052/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S4" library="B3F-1052" package="B3F-10XX" value="B3F-1052">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Switch Tactile N.O. SPST Projected Plunger PC Pins 0.05A 24VDC 1.47N Thru-Hole Bag "/>
<attribute name="MF" value="Omron"/>
<attribute name="MP" value="B3F-1052"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/B3F-1052/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Connector" package="TERMBLK_508-2N" value="2828XX-2282837-2">
<attribute name="CATEGORY" value="Connector"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="  2 Position Wire to Board Terminal Block Horizontal with Board 5.08 mm Through Hole"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MPN" value="282837-2"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="-40°C to +105°C"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="ACTIVE"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="RoHS Compliant"/>
<attribute name="SERIES" value="282837"/>
<attribute name="SUBCATEGORY" value="Terminal Block"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=" Side Wire Entry"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="AGN20003" package="RELAY_AGN" value="AGN20003">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="AGN20003"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="Panasonic"/>
</element>
<element name="U2" library="VXO7805-500" package="CONV_VXO7805-500" value="VXO7805-500">
<attribute name="CUI_PURCHASE_URL" value="https://www.cui.com/product/dc-dc-converters/non-isolated/vxo78-500-series?utm_source=snapeda.com&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=snapedaBOM"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="500 mA Output Current, 4.75~36 Vdc Input, 3 Pin SIP, Non-Isolated, Dc-Dc Converter"/>
<attribute name="DIGI-KEY_PART_NUMBER" value="102-VXO7805-500-M-TR-ND"/>
<attribute name="MF" value="CUI Inc."/>
<attribute name="MP" value="VXO7805-500"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SIP-3 CUI"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/VXO7805-500/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-samtec" package="TSW-104-XX-G-S" value="TSW-104-07-G-S">
<attribute name="MF" value="Samtec Inc."/>
<attribute name="MPN" value="TSW-104-07-G-S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-samtec" package="TSW-125-XX-G-S" value="TSW-125-08-G-S">
<attribute name="MF" value="Samtec Inc."/>
<attribute name="MPN" value="TSW-125-07-G-S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-samtec" package="TSW-125-XX-G-S" value="TSW-125-08-G-S">
<attribute name="MF" value="Samtec Inc."/>
<attribute name="MPN" value="TSW-125-07-G-S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="adafruit" package="LCD1602" value="HD44780LCD-1602"/>
<element name="X6" library="con-samtec" package="TSW-104-XX-G-S" value="TSW-104-07-G-S">
<attribute name="MF" value="Samtec Inc."/>
<attribute name="MPN" value="TSW-104-07-G-S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X7" library="con-samtec" package="TSW-109-XX-G-S" value="TSW-109-07-G-S">
<attribute name="MF" value="Samtec Inc."/>
<attribute name="MPN" value="TSW-109-07-G-S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S5" library="B3F-1052" package="B3F-10XX" value="B3F-1052">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Switch Tactile N.O. SPST Projected Plunger PC Pins 0.05A 24VDC 1.47N Thru-Hole Bag "/>
<attribute name="MF" value="Omron"/>
<attribute name="MP" value="B3F-1052"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/B3F-1052/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X5" library="con-samtec" package="TSW-109-XX-G-S" value="TSW-109-07-G-S">
<attribute name="MF" value="Samtec Inc."/>
<attribute name="MPN" value="TSW-109-07-G-S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LORA_RX" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="adafruit" package="R0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LORA_TX" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="GREEN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="adafruit" package="R0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AUX_RX" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="adafruit" package="R0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AUX_TX" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="GREEN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="adafruit" package="R0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S7" library="B3F-1052" package="B3F-10XX" value="B3F-1052">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Switch Tactile N.O. SPST Projected Plunger PC Pins 0.05A 24VDC 1.47N Thru-Hole Bag "/>
<attribute name="MF" value="Omron"/>
<attribute name="MP" value="B3F-1052"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/B3F-1052/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X9" library="con-samtec" package="TSW-106-XX-G-D" value="TSW-106-07-G-D">
<attribute name="MF" value="Samtec Inc."/>
<attribute name="MPN" value="TSW-106-07-G-D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X10" library="con-samtec" package="TSW-110-XX-G-S" value="TSW-110-07-G-S">
<attribute name="MF" value="Samtec Inc."/>
<attribute name="MPN" value="TSW-110-07-G-S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="adafruit" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MGT5" library="BeagleBone_Black_Wireless" package="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE" value="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE"/>
<element name="D5" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="adafruit" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="adafruit" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="BC550B" package="TO92-" value="BC550B">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Bad"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Bipolar (BJT) Transistor NPN 45V 100mA 300MHz 500mW Through Hole TO-92-3 "/>
<attribute name="MF" value="ON"/>
<attribute name="MP" value="BC550B"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="E-PKG AXIAL-LEADED-2 ON Semiconductor"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="adafruit" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="X3" pad="25"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="MGT1" pad="P$1"/>
<contactref element="MGT4" pad="P$1"/>
<contactref element="MGT2" pad="P$1"/>
<contactref element="MGT3" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="A1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="E"/>
<contactref element="X4" pad="16"/>
<contactref element="X7" pad="3"/>
<contactref element="X7" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="S4" pad="4"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
<contactref element="X5" pad="4"/>
<contactref element="S7" pad="2"/>
<contactref element="S7" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="3"/>
<contactref element="X9" pad="5"/>
<contactref element="X9" pad="7"/>
<contactref element="X9" pad="9"/>
<contactref element="X9" pad="11"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="MGT5" pad="P$1"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INT1/SW">
<contactref element="X2" pad="23"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="22"/>
<contactref element="X2" pad="25"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="X9" pad="2"/>
<contactref element="X9" pad="4"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RB8">
<contactref element="X2" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RE7">
<contactref element="X2" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPI_MOSI">
<contactref element="X3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="SPI_SCK">
<contactref element="X3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="SPI_MISO">
<contactref element="X3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="RG9">
<contactref element="X2" pad="21"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RB4/AN4">
<contactref element="X2" pad="16"/>
<contactref element="X10" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RB3/AN3">
<contactref element="X2" pad="15"/>
<contactref element="X4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RB0/AN0">
<contactref element="X2" pad="22"/>
<contactref element="X10" pad="7"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RC13">
<contactref element="X3" pad="16"/>
<contactref element="LORA_TX" pad="C"/>
<contactref element="S7" pad="3"/>
<contactref element="S7" pad="4"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RC14">
<contactref element="X3" pad="15"/>
<contactref element="LORA_RX" pad="C"/>
</signal>
<signal name="RD1">
<contactref element="X3" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RD2">
<contactref element="X3" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RD3">
<contactref element="X3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RD4">
<contactref element="X3" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RD5">
<contactref element="X3" pad="12"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RD6">
<contactref element="X3" pad="13"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RD7">
<contactref element="X3" pad="14"/>
<contactref element="X10" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RF0">
<contactref element="X3" pad="18"/>
<contactref element="X10" pad="3"/>
<contactref element="X5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RD11">
<contactref element="X3" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RD10">
<contactref element="X3" pad="17"/>
<contactref element="X5" pad="7"/>
<contactref element="X10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RD9">
<contactref element="X3" pad="7"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RF4/RX">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RF5/TX">
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RB15">
<contactref element="X2" pad="8"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RB14">
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RB13">
<contactref element="X2" pad="9"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RB12">
<contactref element="X2" pad="10"/>
<contactref element="X4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RB11">
<contactref element="X2" pad="11"/>
<contactref element="X4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RB10">
<contactref element="X2" pad="12"/>
<contactref element="X4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RB9">
<contactref element="X2" pad="13"/>
<contactref element="X4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RE6/LED2">
<contactref element="X2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="RE5/LED1">
<contactref element="X2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="RF1">
<contactref element="X2" pad="24"/>
<contactref element="X10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RB2/AN2_X2">
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RB5/AN4">
<contactref element="X2" pad="17"/>
<contactref element="X10" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RG2">
<contactref element="X3" pad="24"/>
<contactref element="AUX_TX" pad="C"/>
<contactref element="X10" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RG3">
<contactref element="X3" pad="23"/>
<contactref element="AUX_RX" pad="C"/>
<contactref element="X10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="3"/>
<contactref element="K2" pad="A3"/>
<contactref element="P1" pad="2.2"/>
<contactref element="P1" pad="2.1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="INVERTER_OUT">
<contactref element="R1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="1.2"/>
<contactref element="P1" pad="1.1"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="K2" pad="11"/>
<contactref element="K2" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="6"/>
<contactref element="X9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="INVERTER_OFF">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="A3"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="INVERTER_ON">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="A2"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="12V_SUPPLY">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="14"/>
<contactref element="K2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HARAKIRI_LIVE">
<contactref element="K2" pad="A2"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="HARAKIRI_KILL">
<contactref element="K2" pad="A1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="S4" pad="2"/>
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LORA_+12V">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="X7" pad="1"/>
<contactref element="X7" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LORA_RX">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="X7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LORA_TX">
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="X7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="X6" pad="1"/>
<contactref element="X6" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="S5" pad="3"/>
<contactref element="S5" pad="4"/>
<contactref element="X9" pad="12"/>
<contactref element="X9" pad="10"/>
</signal>
<signal name="LORA_M0">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="X7" pad="7"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LORA_M1">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="X7" pad="8"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R13" pad="S"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="R13" pad="A"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="15"/>
<contactref element="S5" pad="1"/>
<contactref element="S5" pad="2"/>
<contactref element="X6" pad="4"/>
<contactref element="X6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AUX_TX">
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="X5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AUX_RX">
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="X5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="LORA_RX" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="LORA_TX" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="AUX_RX" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="AUX_TX" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND1">
</signal>
<signal name="HARAKIRI_LIVE1">
</signal>
<signal name="HARAKIRI_KILL1">
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X7" pad="9"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
