<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="34.0414" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.0414" y1="0" x2="33.9398" y2="49.5302" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.9398" y1="49.5302" x2="-0.1016" y2="49.5302" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.1016" y1="49.5302" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ACS37002LMCATR-050U5">
<description>&lt;400 kHz, High Accuracy Current Sensor with Pin-Selectable Gains&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC127P1300X328-16N">
<description>&lt;b&gt;MC, 16-Pin SOICW&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="1929517">
<packages>
<package name="PHOENIX_1929517">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-samtec">
<description>&lt;b&gt;Samtec Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSW-105-XX-G-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec TSW.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="BeagleBone_Black_Wireless">
<description>Generated from &lt;b&gt;BeagleBone_Black_Wireless.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="ACS37002LMCATR-050U5" package="SOIC127P1300X328-16N" value="ACS37002LMCATR-050U5">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="400 kHz, High Accuracy Current Sensor with Pin-Selectable Gains"/>
<attribute name="HEIGHT" value="3.285mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Allegro Microsystems"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ACS37002LMCATR-050U5"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="1929517" package="PHOENIX_1929517" value="1929517">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Warning"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" 2 Position Wire to Board Terminal Block Horizontal with Board 0.400 (10.16mm) Through Hole "/>
<attribute name="MF" value="Phoenix Contact"/>
<attribute name="MP" value="1929517"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/1929517/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0603" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-samtec" package="TSW-105-XX-G-S" value="TSW-105-07-G-S">
<attribute name="MF" value="Samtec Inc."/>
<attribute name="MPN" value="TSW-105-07-G-S"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="adafruit" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="adafruit" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="adafruit" package="R0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MGT1" library="BeagleBone_Black_Wireless" package="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE" value="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE"/>
<element name="MGT2" library="BeagleBone_Black_Wireless" package="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE" value="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE"/>
<element name="MGT3" library="BeagleBone_Black_Wireless" package="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE" value="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE"/>
<element name="MGT4" library="BeagleBone_Black_Wireless" package="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE" value="BEAGLEBONEBLACK_MOUNTING_HOLE"/>
</elements>
<signals>
<signal name="CUR_IN">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="1.2"/>
<contactref element="P1" pad="1.1"/>
</signal>
<signal name="CUR_OUT">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="P1" pad="2.1"/>
<contactref element="P1" pad="2.2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="MGT1" pad="P$1"/>
<contactref element="MGT4" pad="P$1"/>
<contactref element="MGT2" pad="P$1"/>
<contactref element="MGT3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OCF">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
