NOTES DE DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT OTARCIK

2023-01-06 : 
Ajout de la librairie PCAN-Basic dans le projet.
Création d’un projet à l’aide de Qt Creator 4.2.1.  Utilisation de Qt 5.14.2.
Dans un sous-répertoire du projet, copier les fichiers PCANBasic.dll,  .h et .lib.
· Right-click sur le projet et choisir « Add library ».
· Choisir « External library »
· Sélectionner PCANBasic.lib dans « library file »
· Décocher Linux et Mac, choisir un linkage Dynamic
· Décocher « add “d” suffix for debug version » et cliquer « Next ».
Vérifier que les lignes ont été ajoutées dans le .pro.
	win32: LIBS += -L$$PWD/Sources/PCAN/ -lPCANBasic

	INCLUDEPATH += $$PWD/Sources/PCAN
  DEPENDPATH += $$PWD/Sources/PCAN

Pour que ça compile, on doit ajouter #include <windows.h> dans la classe qui utilisera la librairie.  Puisque c’est un plugin, il faut copier le répertoire « C:\Qt\Qt5.14.2\5.14.2\mingw73_64\plugins\platforms » dans le root qui contient l’exécutable car on a besoin de qwindows.dll.

2023-02-16 : Meeting avec Pascal au sujet des points à remonter au cloud
Pour le CAN, on s’entend pour faire remonter tous les signaux du fichier dbc au cloud.  On ne voit pas d’avantages à garder certaines informations à l’interne du logiciel sans les remonter, donc le dbc contiendra seulement des signaux utiles au cloud.

2023-2-19 : Architecture du logging dans le cloud.
On cherche à être le plus général possible pour la construction de la string MQTT pour les différents modules.  Il serait bien que chaque module passe son data à une classe de formatage.  Cette dernière 
Il faut considérer le topic et ensuite le payload (Json).  
Le topic est unique à chaque message CAN.  Un device peut avoir plusieurs messages.
Ex. : Otarcik/Station01/CANBUS/ParkerCAN/IVT_Msg_Result_U1/
Un autre device pourrait avoir un seul message, disons la borne de recharge pourrait publier dans un seul topic.
Ex. : Otarcik/Station01/Borne/Statut/
Le payload est constitué d’un buffer Json contenant tous les signaux et leur valeur

Ex. :
{"IVT_Result_U1_System_Error":0, 
"IVT_Result_U1_Measurement_Error":0, 
"IVT_Result_U1_Channel_Error":0,
"IVT_Result_U1_OCS":1, 
"IVT_ID_Result_U1":1.0
"IVT_Result_U1_Channel_Error":0,
"IVT_Result_U1":-12.0, 
"IVT_MsgCount_Result_U1":5} 
On a donc une liste de paires de signaux avec une valeur représentés en ASCII.  À noter que certaines valeurs doivent être entre guillemets comme par exemple un booléen.
Puisque seul le module est au courant du type de ses signaux, un compromis acceptable entre la perte d’encapsulation et la complexification de l’architecture est que chaque module est responsable de formater sa string Json pour tous ses signaux.  
Donc chaque module qui doit envoyer du data sur le cloud aura sa classe « DataLogger » (par exemple CANDataLogger pour un module CANBus).  Cette classe créera une liste de CMQTTMessage et passera cette liste à la classe gestionnaire de cloud.

2023-03-16 – Module Zigbee pour sensor de température.
Le module Zigbee Sonoff que Pascal a acheté pour le sensor de température est supposé fonctionner avec Zigbee2MQTT.  Ce programme est codé en node.js (ark).  
J’ai trouvé un driver bridge MQTT – serial port pour ce dongle :
https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=overview


2023-03-17 – Implantation du VPN
La version 1.1 du EdgeRouter inclut OpenVPN 2.2 qui ne supporte pas tls-crypt.  Donc la première chose à faire c’est d’updater le firmware de EdgeOS.  
J’ai installé la version EdgeRouter ER-X/ER-X-SFP/EP-R6/ER-10X: Firmware v2.0.9-hotfix.6
Pour downloader : https://www.ui.com/download/edgemax/edgerouter-x
· Installation du serveur OpenVPN sur VM Ubuntu.
J’ai suivi les instructions de cette page :  https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-and-configure-an-openvpn-server-on-ubuntu-20-04
Le fichier de config du serveur est sauvegardé dans le répertoire OpenVPN sur le GIT.
Pour que le routage se fasse bien, il faut exécuter la partie de configuration où on crée un répertoire pour le nom de certificat du router et on ajoute un fichier avec la ligne 
« iroute 192.168.10.0 255.255.255.0 ».  Comme je ne savais pas trop où mettre le répertoire, je l’ai mis à 2 places, /etc/openvpn/ccd et /etc/openvpn/server/ccd.  Pas trop certain duquel des 2 openvpn se sert mais bon, ça marche.  Faut juste changer les 2 si on doit apporter des modifications.
Le fichier dans le répertoire ccd doit correspondre au client du router.  La commande iroute est pour informer OpenVPN de router le subnet vers le client dont le nom correspond au fichier, donc dans notre cas on veut que ça soit le router.
Ce site a été très utile pour cette partie de la configuration du serveur :
https://openvpn.net/community-resources/expanding-the-scope-of-the-vpn-to-include-additional-machines-on-either-the-client-or-server-subnet/
ainsi que celui-là
https://openvpn.net/community-resources/how-to/#expanding-the-scope-of-the-vpn-to-include-additional-machines-on-either-the-client-or-server-subnet
· Configuration OpenVPN sur EdgeRouter.
Il faut mettre à jour le router pour avoir au minimum la V2.x du firmware.  (2.0.9 hotfix 6)
Copier le fichier remoteclient.ovpn dans le répertoire /config/auth
Utiliser WinSCP pour se connecter et uploader le fichier.
Pour configurer OpenVPN, il faut partir une console SSH (ou CLI) et renter les commandes suivantes :
[ATTENTION AU COPIER/COLLER, AJUSTER LES PARAMÈTRES EN TURQUOISE]

configure 

set interfaces openvpn vtun0 config-file /config/auth/remoteclient.ovpn
set interfaces openvpn vtun0 description 'OpenVPN VPN tunnel'
commit

set service nat rule 5000 description 'OpenVPN Clients'
set service nat rule 5000 log disable
set service nat rule 5000 outbound-interface vtun0
set service nat rule 5000 source address 192.168.10.0/24
set service nat rule 5000 type masquerade
commit

set firewall modify SOURCE_ROUTE rule 10 description 'traffic from 192.168.12.0/24 to vtun0'
set firewall modify SOURCE_ROUTE rule 10 source address 192.168.12.0/24
set firewall modify SOURCE_ROUTE rule 10 modify table 1
set interfaces switch switch0 firewall in modify SOURCE_ROUTE
commit

save

Ceci sous-entend un subnet 192.168.10.0/24 et un user nommé « remoteclient »

Références très utiles :
https://www.atla.ca/setup-openvpn-client-on-ubiquiti-edgerouterx/
https://lazyadmin.nl/home-network/edgerouter-as-vpn-client/



Pour générer un fichier ovpn

Pour par exemple générer un user pascal :
Sur la VM OpenVPN :
cd ~/easy-rsa
./easyrsa gen-req pascal nopass
cp pki/private/pascal.key ~/client-configs/keys/
Transférer le fichier ~/easy-rsa/pki/reqs/pascal.req sur la VM Ubuntu gestionnaire de certificats.
Sur Ubuntu :
cd ~/easy-rsa
./easyrsa import-req ../Downloads/pascal.req pascal
./easyrsa sign-req client pascal
    - répondre yes
    - entrer password (roland)
Transférer le fichier ~/easy-rsa/pki/issued/pascal.crt sur le serveur OpenVPN
Sur la VM OpenVPN :
cp ~/Downloads/pascal.crt ~/client-configs/keys/
cd ~/client-configs/
./make_config.sh pascal
Le fichier pascal.ovpn a été créé dans client-configs/files.
Pour migrer/cloner le CA Server (Ubuntu) sur une nouvelle VM
Mettons qu’on veut créer un nouveau serveur de CA pour générer les certificats, il faut faire ceci :
· Dans la nouvelle VM Ubuntu, installer easy-rsa
· sudo apt-get install easy-rsa
· Créer le repertoire dans le home directory et linker symboliquement
· mkdir ~/easy-rsa
· ln -s /usr/share/easy-rsa/* ~/easy-rsa/
· chmod 700 ~/easy-rsa
· Initialiser easyrsa (accepter les consequences de l’initialisation avec yes)
·     cd ~/easy-rsa
·     ./easyrsa init-pki
· Copier et écraser les éléments suivants depuis l’ancien serveur (disponibles dans le GIT Yultek)
· Le répertoire pki
· Les fichiers openssl-easyrsa.cnf et vars
· Quand je l’ai fait, le script easyrsa fonctionnait bien, mais il sera peut-être nécessaire de l’écraser lui aussi un moment donné (???)
Le serveur CA devrait marcher comme avant.


2023-04-24 – Meeting avec Pascal
· Setup de test pendant ses vacances
· FireDaemon
Vérifier pour faire fonctionner le watchdog hardware du Axiomtek
Faire fonctionner les I/O

2023-06-13 – Endianness de CANBus.
Après avoir installé le PC dans la vraie station, j’ai dû implémenter le décodage des signaux au format Intel.  Ça semblait bien simple car mon CPU étant d’architecture Intel X86 (donc little endian) ça aurait dû être natif.  Par-contre, le standard CAN n’envoie pas les bytes dans le bon ordre.  Contrairement au endian Motorola, un bitshift à droite d’une valeur du startbit devrait fonctionner directement, mais non.  Il serait possible de tricher et de modifier le bit shift, ce qui marcherait pour un mot d’un byte, mais pour des buffer de 2 bytes ou plus, les bytes sont dans le mauvais ordre et ça devient compliqué.
La solution la plus efficace c’est de faire un miroir des bytes dans le buffer et là on obtient un ordre qui fonctionne directement comme si c’était un « vrai » little endian.  Dans Qt, la fonction « qFromLittleEndian » sert exactement à ça, mais Qt s’assure de matcher l’endian avec le CPU, comme on a un CPU X86 qui est déjà en little endian, cette fonction n’a pas d’effet.  Il faut le tromper en utilisant « qFromBigEndian » pour qu’il inverse les bytes et ça fonctionne.  On peut désormais utiliser le buffer comme si on communiquait par port série avec un autre « vrai » système little endian.
2023-10-19 – Setup du PC industriel #2
Je prends des notes sur les étapes à suivre pour monter un PC from scratch.
Installation de Windows 10
Installer Windows 10 Pro à partir du créateur de clef d’installation
Créer le user Otarcik
Créer un nouvel utilisateur local avec les données suivantes :
User: yultek 
Password: Otarcik!
Indices pour le mot de passe :
Pet name: otarcik
City born: Chambly
childhood nickname : otarcik

Désactiver Windows Update
Windows 10 Enterprise qui venait avec le PC avait déjà les updates désactivées, mais la meilleure manière de faire c’est par les group policy
Press the Windows key + R then type gpedit.msc and click OK. 
Go to Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update. 
Double-click Configure Automatic Updates. 
Select Disabled in Configured Automatic Updates on the left, and click Apply and OK to disable the Windows automatic update feature.
Après ça c’est une bonne idée de faire un update pour au moins être à jour à la date du setup (c’est long).
Changer le type de compte pour Admin et configurer le login automatique
· Cliquer sur démarrer et taper « netplwiz ».  Modifier le compte Yultek pour qu’il soit Admin seulement dans ses propriétés.  Fermer
· Se logger sous Yultek.
· Cliquer sur démarrer et taper « netplwiz ».  Effacer l’utilisater « user » qui venait avec l’ordi.
· Ouvrir regedit et aller à : 
· Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\
CurrentVersion\Winlogon
· Créer ou modifier la clef String Value « DefaultUserName » pour mettre Yultek.
· Créer ou modifier la clef String Value « DefaultPassword » pour mettre Otarcik!
· Créer ou modifier la clef String Value « AutoAdminLogon » et la mettre à 1
· Rebooter le PC pour tester

Configurer la carte réseau

Configurer remote Desktop et faire un share du répertoire projet

· Ouvrir Control Panel -> System
· Dans l’onglet Remote, décocher « Allow Remote Assistance… » en haut.
· Dans la section Remote Desktop, cocher « Allow remote connections to this computer ».
· Tester une connexion Remote Desktop.
· Créer un répertoire c:\Main
· Partager le répertoire
· Ouvrir Windows Defender Firewall  Advanced Settings  Inbound Rules et débarrer tout ce qui est «File and Printer Sharing… »
· Tester l’accès au folder.

Changer les power options pour ne pas tomber en sleep
· Dans power options du control panel, cliquer sur Change plan settings
· Cliquer sur « Change advanced power settings”
· Sélectionner le setting “High Performance”
· Dans “USB selective suspend settings” choisir Disabled
· Dans “Display” mettre le setting à 0 pour « Turn off display after”.
Désactiver le caching du disque dur
· Dans Control Panel  Device Manager
· Sélectionner le disque dans Disk Drives
· Dans l’onglet Policies des propriétés, décocher « Enable write caching on the device ».

Changer la fréquence d’update du NTP
· Navigate to the following path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
· Right-click on the NtpClient key and select New > DWORD (32-bit) Value.
· Name the new value SpecialPollInterval.
· Double-click the new value and enter the desired time synchronization interval in seconds (32767).
· Click OK and close the registry editor.
· Restart the Windows Time service to apply the changes: 
a.  Press Windows Key + X and select Command Prompt (Admin). 
b. Type the following command and press Enter: net stop w32time & net start w32time
· S’assurer que le service « Windows Time » est bien configuré à Automatic et qu’il roule.
· S’assurer que Windows est configuré dans le bon time zone

Installer AnyDesk
· Downloader et installer Anydesk
· Configurer le Unattended Access avec le password « Otarcik! »
Installer les drivers Parker
· Uploader le repertoire Yultek sur le PC Axiomtek
· Installer le driver à partir du répertoire Peak Can Devices.
Installer les drivers du module Zigbee2MQTT

Désactiver la notification d’exécution en mode admin
· Taper « UAC » dans la barre de recherche du menu démarrer
· Ouvrir User Access Control
· Glisser le curseur en bas à « Never Notify »

Installer les softwares de la station
· Créer un raccourci des 2 fichiers .bat
· Faire les touches « Windows – R » et taper « shell:startup »
· Déplacer les raccourcis dans le répertoire
· Créer une nouvelle tâche planifiée
· Cocher « Run only when user is logged on » et « Run with highest privileges »
· Dans Trigger, ajouter « At log on » et « Any user »
· Dans Action choisir le fichier .bat
· Dans Conditions, tout décocher
· Dans Settings, tout décocher sauf « Allow the task to run on demand »


2024-02-15 – Meeting avec Pascal
Ajouts depuis les derniers mois
· Ajout du watchdog Hardware avec les drivers Axiomtek
· Ajout de la détection de l’internet
· Envoi d’une requête de connexion http à google.ca à toutes les 5 secondes.  La réponse doit arriver en 2 secondes sinon offline.
· Ajout d’un syslogger on the side





À faire :
· Implémenter la vraie date & heure vers le parker
· Bit de santé internet.  
· Implémentation OK?  
· Est-ce que j’ajoute une 2è vérif
· Timeout avant de déclarer internet offline?
· Ajout de télémétrie PC industriel dans MQTT
· Ajout watchdog de devices sur le réseau?

· Ajouter bit de santé de serveur MQTT dans CAN
· Ajouter bit de santé internet dans CAN
· Ajouter des états de santé de devices sur le réseau.  Adresses à définir dans le  GUI.
Pour l’assignation des bits de santé dans le buffer on ajoute la sélection du ID et du bit associé au device dans le GUI.
On ne swap pas le PC, on va l’updater à distance.
Pascal va parler à Hugues pour le GIT.
Ajouter message MQTT pour température du CPU seulement.
Configurer le port d’I/O en input et cracher un byte d’état des inputs
· Reste à tester
Checker pour le 2è port WAN du router.
Bridger un router local avec l’autre est encore d’actualité mais basse priorité
Syslog
2024-05-05 – Ajout de la nouvelle station au VPN
Le but est d’utiliser le même serveur VPN pour toutes les stations en leur donnant un subnet différent à chacune.  Pour la nouvelle station, dont le nom sera stationKA2401, on assigne le subnet 192.168.11.0/24.
Il faut donc modifier le serveur pour pousser la route vers ce subnet, et router le trafic vers le client nommé stationKA2401
Création de la config ovpn du user de la station:
Il faut créer un fichier ovpn qui servira au router pour se connecter au VPN.  Il faut exécuter les étapes décrites plus haut dans ce document « Pour générer un fichier OVPN ».  Le nom du user que j’ai utilisé c’est stationKA2401

Modification du serveur VPN : 
Sur la VM DigitalOcean, modifier le fichier /etc/openvpn/server/server.conf
· Dans la bonne section, ajouter la route à pousser aux clients : push ”route 192.168.11.0 255.255.255.0”
· Dans la bonne section, ajouter la route pour le client-config : route 192.168.11.0 255.255.255.0
Sauvegarder le fichier.
Créer le fichier /etc/openvpn/server/ccd/stationKA2401
Ajouter la ligne suivante dans le fichier : iroute 192.168.11.0 255.255.255.0
Configuration de la switch :
S’assurer que le firmware de la switch est au moins à la version 2.0.9 hotfix 6
Avec winSCP, copier le fichier de config stationKA2401.ovpn créé précédemment dans la switch, dans le répertoire /config/auth/stationKA2401.ovpn
Exécuter les étapes « configuration du VPN sur un EdgeRouter » en utilisant le bon nom de fichier ovpn et le subnet 192.168.11.0

Normalement, la switch devrait se connecter au VPN.  Les clients devraient aussi avoir une visibilité sur le subnet 192.168.11.0/24 et il devrait pointer vers la nouvelle switch.

Ajout du 2è lien internet sur eth4 :
C’est relativement simple d’ajouter le port 4 comme fallback d’internet à l’aide du wizard.
Il faut par-contre faire super attention et reconfigurer TOUT dans la page du wizard, incluant l’adresse IP du LAN sinon ça va écraser avec 192.168.1.1 et toute chie!!!
Donc choisir Wizard  Load Balancing.
Choisir le port 4 comme « second internet port »
Laisser les options par défaut (DHCP et Firewall) et cocher « Only this interface if other failse ».
Configurer le LAN avec les paramètres voulus (ou actuels), avec la bonne adresse IP.
Cocher « keep existing users » si ce n’est pas le premier setup.
Ça devrait marcher…

2024-09-02 – Update du software dans le nord
Suite à l’installation de la station à son site final, le Zigbee a eu un problème.  Le script haltait et repartait sans cesse.  
Le message d’erreur dans le fichier log était : Error: Coordinator backup is corrupted
La solution est simplement d’effacer le fichier zgbee2mqtt/data/coordinator_backup.json et de repartir le script.

2025-05-06 – Meeting avec Pascal


Droplets Digital Ocean

Crédentiels pour les VM Apps et  Clickhouse:
	Accès root

	Login
	root

	Password
	F4stCharge



	Accès user

	Login
	yultek

	Password
	Ch4rgeRapide



	EMQX admin

	Login
	admin

	Password
	Otarcik!



	EMQX Pascal

	Login
	pblouin

	Password
	MoustiqueLeChat2025



	EMQX JF

	Login
	JFMDev

	Password
	LolaLeChat2025



	Clickhouse default

	Login
	default

	Password
	F4stCharge



	Clickhouse yultek 

	Login
	yultek

	Password
	Otarcik!



· Création du user yultek
Même en root, utiliser sudo.

sudo adduser yultek
sudo usermod -aG sudo yultek

· Installer EMQX

wget https://www.emqx.com/en/downloads/enterprise/5.9.0/emqx-enterprise-5.9.0-ubuntu24.04-amd64.deb
sudo apt install ./emqx-enterprise-5.9.0-ubuntu24.04-amd64.deb
sudo systemctl start emqx

Vérifer qu’il est parti
sudo systemctl status emqx 

Se logger dans EMQX sur le port 18083, username : admin, password : public.  Changer le mot de passe.

Sur la VM Clickhouse, créer le user yultek…
Installer Clickhouse :
sudo apt-get update
# Install prerequisite packages
sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg
# Download the ClickHouse GPG key and store it in the keyring
curl -fsSL 'https://packages.clickhouse.com/rpm/lts/repodata/repomd.xml.key' | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/clickhouse-keyring.gpg
# Get the system architecture
ARCH=$(dpkg --print-architecture)
# Add the ClickHouse repository to apt sources
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/clickhouse-keyring.gpg arch=${ARCH}] https://packages.clickhouse.com/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/clickhouse.list
# Update apt package lists
sudo apt-get update

sudo apt-get install -y clickhouse-server clickhouse-client
sudo service clickhouse-server start

Changer les permissions du drive supplémentaire
	sudo chmod 777 /mnt/volume_tor1_01
Ajouter l’utilisateur yultek au groupe clickhouse
sudo usermod -aG clickhouse yultek

Créer le répertoire de database
mkdir /mnt/volume_tor1_01/yultek_db/
Modifier le fichier /etc/clickhouse-server/config.xml :
· Pour que la database réside sur le drive supplémentaire… changer la ligne /var/lib/clickhouse pour pointer vers le drive… /mnt/volume_tor1_01/yultek_db/
· Pour Clickhouse ouvre les ports à l’externe, trouver la ligne suivante et retirer le commentaire pour que le paramètre soit actif : <listen_host>0.0.0.0</listen_host>


Redémarrer clickhouse
sudo systemctl restart clickhouse-server
Partir clickhouse-client
clickhouse-client 
(password = F4stCharge)

Créer un user yultek
CREATE USER yultek IDENTIFIED BY 'Otarcik'
NOTE: On s’est rendu compte que la gestion des users est très complexe dans Clickhouse.  On a donc transféré au user « default » dans EMQX et Grafana car on avait des erreurs de requêtes trop grosses incompréhensibles qui sont disparues en changeant de user.
Créer la DB du datalake
	CREATE DATABASE yultek_db
Créer la table (plus facile de faire dans notepad et copier/coller)
CREATE TABLE yultek_db (
    client_id String,
    topic String,
    created_at DateTime,
    payload JSON
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY created_at;



Limiter la durée des logs à 15 minutes :
[bookmark: _Hlk198367266]alter table system.metric_log modify ttl event_date + interval 15 minutes;
alter table system.part_log modify ttl event_date + interval 15 minutes;
alter table system.asynchronous_metric_log modify ttl event_date + interval 15 minutes;
alter table system.latency_log modify ttl event_date + interval 15 minutes;
alter table system.trace_log modify ttl event_date + interval 15 minutes;
alter table system.query_metric_log modify ttl event_date + interval 15 minutes;
alter table system.processors_profile_log modify ttl event_date + interval 15 minutes;
alter table system.error_log modify ttl event_date + interval 15 minutes;
alter table system.query_log modify ttl event_date + interval 15 minutes;
Instaurer un cleanup des logs impossible à limiter :
Créer un script SQL qui nettoie les logs et ajouter un shell script qui l’invoque dans une cron job qui roule à tous les jours à 3h du matin.
· Uploader les fichiers cleanuplogs.sh et cleanuplogs.sql dans /home/yultek avec WinSCP.  Les scripts sont disponibles dans le répertoire ClickhouseVM du projet.
· Exécuter « crontab -e »
· Ajouter la ligne à la fin du fichier:
0 3 * * * /home/yultek/cleanuplogs.sh >/var/log/cleanup_clickhouse_logs.log 2>&1

Problème de RAM dans clickhouse :
On a eu un problème où clickhouse n’était plus capable d’allouer sa RAM pour ses requêtes.  Pourtant, il y avait encore 1GB de RAM physique disponible.  Il faut changer le paramètre max_server_memory_usage_to_ram_ratio dans le fichier de config pour 2. 
<max_server_memory_usage_to_ram_ratio>2</max_server_memory_usage_to_ram_ratio>

https://datazip.io/blog/solve-memory-limit-errors-and-speed-up-queries-in-clickhouse

Le problème de RAM ne s’est pas réglé de cette façon finalement.  La solution a été d’utiliser le user « default ».  Aucune idée pourquoi, mais ça doit être une question de configuration de user qui prendrait des lunes à trouver.


Clonage du droplet VM Clickhouse
On a cloné le droplet Clickhouse pour expérimentation et éventuellement avoir une redondance
Pour cloner :
· Créer un snapshot du droplet (pas eu besoin de l’éteindre)
· Créer un snapshot du drive additionnel
· Créer un nouveau droplet à partir du snapshot
· Créer un nouveau drive à partir du snapshot
· Rebooter la VM si elle a déjà démarré
· Logger et vérifier que le répertoire /mnt/volume_tor_01/yultek_db est bien présent.  Normalement, le drive devrait s’être monté automatiquement et la database devrait être présente.
Dans EMQX :
· Créer un nouveau connecteur identique à celui existant et utiliser l’adresse IP de la nouvelle VM
· Ajouter une action à la règle qui pousse le data dans Clickhouse.  La nouvelle action doit être identique (copier/coller le code SQL) mais il faut choisir le nouveau connecteur.
Dans Grafana :
· Créer un nouveau connecteur identique avec la bonne adresse IP
· Créer une copie de la page existante
· Ajuster manuellement la source de données de chaque graphique de la nouvelle page
Tentative d’optimisation de Clickhouse dans la nouvelle VM

On va essayer de rajouter du « partitioning » à la table.  Selon ChatGPT ça devrait aider.
On commence par créer une nouvelle table qui inclut du partitionning :
CREATE TABLE yultek_db.yultek_datalake2
(
    client_id String,
    topic String,
    created_at DateTime,
    payload JSON
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(created_at)
ORDER BY (created_at, client_id)
SETTINGS index_granularity = 8192;
La ligne “PARTITION BY toYYYYMM(created_at)” est supposée faire de la magie.


Ensuite on copie la table originale dans la nouvelle :
INSERT INTO yultek_db.yultek_datalake2
SELECT *
FROM yultek_db.yultek_datalake;
ATTENTION : Ça prend au moins 8GB de RAM pour faire ça, sinon ça crash Clickhouse
Ensuite on swap les 2 tables
RENAME TABLE yultek_db.yultek_datalake TO yultek_db.yultek_datalake1;
RENAME TABLE yultek_db.yultek_datalake2 TO yultek_db.yultek_datalake;
Maintenant, normalement les queries devraient être plus rapide.
Mais c’est pas le cas!!!  Ça prend encore du temps avec 8GB de RAM et l’ajout du partitioning.
Il semble que l’ordre des paramètre « ORDER BY » est important.  Faque on efface yultek_datalake1 et on ressaye de créer une table en swappant client_id et created_at et on refait la poutine…
CREATE TABLE yultek_db.yultek_datalake2
(
    client_id String,
    topic String,
    created_at DateTime,
    payload JSON
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(created_at)
ORDER BY (client_id, created_at)
SETTINGS index_granularity = 8192;
CA MARCHE PAS MIEUX!!!

