# Fichier généré par le programme de la ZT
# Ce fichier est modifié par le programme ZT lors de la configuration Modbus.
# Si vous devez faire des modifications au réseau, ne pas oublier de modifier le
# fichier template /home/zonetest/ZT/interfaces pour ne pas que vos modifications
# ne soit écrasées.

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
# eth0 est la carte réseau d'accès Modbus avec la CC
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
	address [TELETRANS_IP]
	netmask 255.255.255.0
	gateway [TELETRANS_GATEWAY]
	dns-nameservers 10.133.3.5 10.134.3.5

# Secondary interface
# eth1 est la carte réseau d'accès aux modules d'I/O
auto eth1
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
	address 192.168.2.54
	netmask 255.255.255.0
	gateway 192.168.0.1

# Third interface
# Cette interface DOIT être désactivée (sécurité réseautique TRCP)
#auto eth2
#allow-hotplug eth2
iface eth2 inet manual
